|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kinotechnika** |  |  | | |
| **Producent** | **Symbol** | **Nazwa** | | |
| BARCO | DP4K-19B | Projektor DCP |  |
| BARCO MINOLTA | 1,38 DC4K Zoom (2,00-3,35) | Obiektyw do projektora |  |
| OSRAM | XBO 3000 W/DHP | Lampa ksenonowa 3000 W |  |
| MWSCREEN | MAXXSCREEN 36 TT | Ekran metalizowany płaski, zwijany |  |
| BARCO | ICMP-01 | Serwer DCP |  |
| DEPTHQ 3D | SN: DPM-l 92261 | Przystawka 3D |  |
| KINEKSPERT | Wykonanie warsztatowe | Podest sterujący z rackiem na serwer, scaler, swicher |  |
| ASUS | X553MA-SX455B | Panel kontrolny: laptop + software |  |
| DENON | DBT-3313UD | Odtwarzacz Blu-ray |  |
| DATASAT | AP20 | Procesor kinowy |  |
| Wykonanie warsztatowe | Wykonanie warsztatowe | Przyłącze ścienne VGA + audio |  |
| Wykonanie warsztatowe | Wykonanie warsztatowe | Przyłącze ścienne HDMI |  |
| Wykonanie warsztatowe | Wykonanie warsztatowe | Puszka + panel montażowy |  |
| PURELINK | PT-E-HD50 | Konwerter sygnałów (transmiter) |  |
| KRAMER | VP-436N | Przełącznik / skaler |  |
| ZPAS | SZB 19”42U | Szafa teletechniczna |  |
| MITSUBISHI | UD 8850U | Projektor video/multimedialny |  |
| PROCESOR DŹWIĘKU  OKABLOWANIE GŁOŚNIKOWE | USL JSD-100D  CORDIAL CLS | Zestaw instalacyjny do procesora dźwięku |  |
| **Nagłośnienie kinowe** |  |  |  |
| **Producent** | **Symbol** | **Nazwa** |  |
| KELONIK CINEMA SOUND | C-215-P/MH-7801 | Zestaw głośnikowy zaekranowy |  |
| KELONIK CINEMA SOUND | C-218-A | Zestaw głośnikowy zaekranowy |  |
| KELONIK CINEMA SOUND | SR-12 | Zestaw głośnikowy efektowy surround |  |
| KINEKSPERT | CSA1402 | Wzmacniacz mocy |  |
| KINEKSPERT | CSA1102 | Wzmacniacz mocy |  |

**Tabela nr 1**